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YAPILACAK İŞLER VE UYGULANACAK ESASLAR 
1. Genel Tanım:
Bu şartnamede tanımlanan bakım onarım ve yenileme işleri mevcut alanların bakımını ve yüklenicinin belli bir uygulamayı tamamlamasını izleyen bir yıllık bakım ve sorumluluk süresi içerisinde yapacağı hizmetleri, malzeme ve işçiliğin niteliklerini ve teknik yöntemleri kapsamaktadır. 
Yeşil alanların bakım ve yenileme işleri, çim bakımı, sulama yabani ot kontrolü, böcek ve hastalıklara karşı ilaçlama, budama, gübreleme, çalı çanaklarının ve ağaç diplerinin çapalanması, sulama çanaklarının düzenlenmesi, ağaç ve çalıların kuru dallarının alınması, açmış ve kurumuş çiçeklerin kesilip atılması, ağaç ve çalı hereklerinin sağlamlaştırılması, kuruyan tutmayan bitkilerin bir tutanakla sökülerek yerine aynı cins ve nitelikle yenilerinin dikilmesi, bozulan yerlerin onarılarak özgün şekline dönüştürülmesi mevsimlik çiçeklerin dikim ile düzenlenmiş yeşil alanın temiz, tertipli ve bakımlı tutulması için idarenin gerekli göreceği diğer işleri kapsamaktadır.

2. Malzemeler ve Materyaller
2.1. Çim Tohumu 
Yapım ve onarım işlerinde kullanılacak çim tohumları sertifikalı olacaktır. Çim tohumu kullanılmadan önce sertifikalar idareye ibraz edilecek ve karışım hava şartları, bölge ve mevsimine uygun dairenin belirleyeceği şekilde olacaktır. Ekim, söz konusu karışımdan m²'ye 60 gr olacak şekilde rüzgârsız bir havada homojen bir çıkış elde etmek amacıyla, tohum torbası karıştırılarak elle ekim yapılacaktır.
2.2. Gübre 
2.2.1. Çim tesisinde kapak materyali 
Çim tesisinde hacim olarak %20 mineral(bitkisel) toprak, %25 torf (yerli ve 0-3mm boyutlarına kadar öğütülmüş), %55 ince sıva kumundan (0-3mm) homojen olarak karıştırılarak hazırlanan karışım çim alan tesisinde çim tohumu ekiminden sonra m² ye 2cm olacak şekilde ekilen tohumu kapatma materyali olarak kullanılacaktır.
2.2.2. Çiftlik Gübresi 
Kullanılacak gübre tamamen yanmış elenmiş ahır gübresidir. Maksimum nem iyi yanmış, kokusuz ve elenmiş olacaktır. Çim alanı tesisinde veya bakımında 2 cm kalınlığında uygulanacaktır. Kapak gübresi tohum üzerine serilerek kullanılacak olup (Çim tohumu üzerine atılacak veya çim alanlarında kullanılacak gübre) elenmiş olacaktır. İdarenin kontrol ve kabulünden sonra kullanılacaktır. Gübre her türlü maddeden arı olacaktır. Çim yüzey üzerinde kalıcı, çürümeye neden olabilecek irilikte de olmayacaktır. Kapak gübresi 2 cm kalınlığında olacak şekilde uygulanacaktır
2.2.3. Katı Organomineral NPK Katkılı Toprak düzenleyici gübreler
Kullanılacak organomineral gübre Tarım Bakanlığının verdiği tescil ve lisans belgesine sahip olacaktır. Gübre Zararlı mikroorganizmalar içermeyecektir. 
2.3. Herek, Ağaç Hereği (Fidan Kazığı) 
Herek, yapraklı ağaç fidan dikiminde, fidanı tutmak ve rüzgârın olumsuz etkilerinden korumak için kullanılan, düzgün, büyümüş, çapı en az 5 cm, uzunluğu 200 veya 250 cm, sert ağaç sırıklardır. Herek fidan dikimi esnasında rootbal çapının bitim noktalarına yerleştirilerek çakılır. Dikim tamamlandıktan sonra da herekler bağlantı latalarıyla birbirine sabitlenir. Sonraki aşamada kolon ipiyle fidan hereklere bağlanır. Hereğin toprağa çakılacak ucu sivriltilecektir. 2m ve üzeri ibreli tür fidan dikimlerinde ihtiyaç halinde 65 cm boyutlarında 3lü kazıklama sistemi uygulanır.
2.4. Bağlama İpi (Kolon)
Dikilen fidanı kazığa bağlamak için kullanılan, yumuşak kauçuktan veya eşdeğer bir malzemeden yapılmış, fidan gövdesine sürtünmeyle zarar vermeyen, fidana ve kazığına sekiz şeklinde bağlanabilen, bağlanan veya tokalanan uçları fidan ve herekten uzakta kalabilen, atmosferik koşullara dayanıklı bağlardır. Yapraklı tür ağaç dikimlerinde bağlama ipi tekli hereklemelerde ve ikili hereklemelerde en az 50 cm, üçlü hereklemelerde en az 150cm, dörtlü hereklemelerde en az 200 cm kullanılır. İbreli tür fidan dikimlerinde fidanın kök boğazından gövdenin tepe noktasına kadar olan fidan boyunun en az 2 katı kolon ipi kullanılır. 

3. Yapılacak İşler 
3.1. Dikim İşleri 
3.1.1. Fidan Dikimi 
Mevsim şartlarına göre uygun kaplı veya rootballı olarak dikim yapılacaktır. Uygun ölçülerde açılan çukurlara dikim yapılırken fidan kapları çıkarılarak uzaklaştırılacaktır. Fidanlar dik bir şekilde dikilecek eğik olmayacaktır. Yıl boyunca hangi mevsim olursa olsun, sıcaklığın sıfırın altına düştüğü donlu günlerde, havanın sıcaklığı ne olursa olsun toprağın donmuş bulunduğu günlerde, şiddetli soğuk ve kurutucu rüzgârların estiği günlerde, şiddetli yağışlı günlerde, toprağın suya tam doymuş, çamur ya da su basmış olduğu günlerde arazide hiçbir çalışma yapılmayacaktır. Yüksek sıcaklıklarda idarenin izni olmadan dikim yapılmayacaktır. Fidanın kabı fidan çukuruna yerleştirilmeden önce çıkarılacak, alt kısımdaki kök kıvrılmaları budanarak uzaklaştırılacaktır. Dikilen bitkiler, dikimle birlikte sallanmayacak biçimde gövde sabitlenecektir. Bir işçi fidanı herekle birlikte elle tutarken ikinci işçi çukura iyice ufalanmış temiz üst toprak veya karışım dolduracaktır. Fidan çukuru toprakla doldurulurken hava boşluğu bırakılmayacaktır. Fidan çukurunu doldurma işleminde sıkıştırma her çukur tamamen doldurulduktan sonra ayakla sıkıştırma işi tekrarlanacaktır. Sıkıştırma sırasında kök topunun zarar görmemesi (dağılmaması) sağlanacak, özellikle üstten sıkıştırmada kök topuna basılmayacaktır. meyillendirilecektir. Dikimi ve hereklenmesi biten her ağaç fidanına can suyu verilecektir.
3.1.2. Çalı Dikimi 
Ağaç dikimindeki genel koşullar bu iş için de aynen geçerlidir. Çalı en güzel tarafı en çok görülen yöne gelecek şekilde dengeli veya dikey olarak, kök boğazı arazinin bitmiş kotundan 100 mm. aşağıda kalacak ve kökleri çukur dibindeki üst toprakla tam temas edecek şekilde yerleştirilecek, bir işçi çalıyı bu konumda tutarken ikinci işçi çukuru hazırlanmış karışımla dolduracaktır. Çalılar sık dikilmeyecektir. Dikim aralığı; torbalı fidanlarda en az 30 cm, saksılı fidanlarda ise en az 50 cm olacaktır. Açılan çukura birden fazla çalı dikilmeyecektir. Çit amaçlı çalı dikimlerinde sıra üzeri ve sıra arası mesafe en az 25 cm olacaktır. Dikilen her çalıya 10 litre can suyu verilecektir.
3.1.3. Sarmaşık Dikimi
Sarmaşıklar fidanlıktan genellikle bir kamışa sarılmış olarak sahaya gelir. Eğer sarmaşığın boyu sarılacağı duvara, tel ızgaraya veya ahşap kafese ulaşamayacak kadar kısa ise fidan bu kamış çıkarılmadan kamışla birlikte dikilecektir. Aksi halde dikimden sonra kamış çıkarılarak sarmaşığın dalları istenen yeri kaplayacak yönlerde duvara, ızgaraya veya kafese elle sardırılacaktır. Sarmaşığın dikilmesi ile ilgili diğer işler ve koşullar, diğer fidanların ve çalıların dikimi gibidir.
3.1.4. Mevsimlik Çiçek Dikimi 
Mevsimlik çiçekler gelişimini bir-iki vegetasyon döneminde tamamlayan, belirli aylarda çiçek açan otsu bitkilerdir. Fidelerin, sağlıklı tohumlardan üretilmiş, dikim öncesi şaşırtıldığı yerde en az iki hafta büyümüş olmalıdır. Fincan saksı veya poşetlerde yetiştirilerek pazarlanan fidelerde kök, dal ve yaprakların kuvvetli her bakımdan sağlıklı olmaları yanı sıra çiçek açmış olmaları gerekmektedir. Bu bitkilerin dikim zamanı, adedi ve dikim yerleri idarece belirlenecektir. İdarece satın alınan bitkiler kontrol mühendisinin gözetiminde dikilecektir.
3.1.5. Fidan Çukuru Açılması
Ağaç çalı çukurunun derinliği fidanın düşeydeki kök boyundan en az 10 cm fazla, çukurun hacmi kök topu hacminin minimum 3 katı olacaktır. Çukur el ile kazılabilir. Kazılan üst toprak çukurun bir yanına, alt toprak diğer yanına konulacak ve hiçbir suretle birbirine karıştırılmayacaktır. Çukurun derinlik ölçüsü, ince tesviyesi bitmiş toprak yüzeyinden alınacaktır. Derinlik hesabında, üst toprak yüzeyi ile fidanın kök boğazı arasında en az 10 cm derinliğinde bir sulama çanağı bırakılacak ve torflu toprak harcı dikkate alınacaktır. Buna göre işlenmiş (çukur derinliği= 10 cm sulama çanağı + kökün uzunluğu + 10 cm torflu toprak harcı) olarak hesaplanacaktır. Mevcut çimenlikler içinde ağaç çukuru açılması halinde mevcut çimenin kazılan ve yığılan üst topraktan ve ayakla çiğnenmekten zarar görmemesi için gerekli her türlü önlem alınacaktır. Bu amaçla çimenin üstüne latalar veya tahtalar konulup bunların üzerinde çalışılarak akacak kazı toprağı el arabası ya da örtü üzerine konularak verilecek zarar hafifletilecektir. Sarmaşıklarda; Sarmaşığın çukuru ile sarılacağı duvar arasında 15–20 cm’ lik bir açıklık bulunacaktır. Bitkiler sarılacakları duvara ip, tel vb. kullanılarak büyüme yönlerine göre yönlendirileceklerdir. Sulamalardan sonra, sulama çanaklarında oluşan kaymak tabakaları kırılarak çapalanacaktır. Fidan herekleri sağlamlaştırılacak, ağaç bağları ayarlanacaktır. Budama işleri olarak dipten gelen piçler (ana gövdeden başka kökten süren kök filizleri) gövde üzerinde istenmeyen sürgünler ve yan dallar kurumuş uçlar ve benzeri fazla kısımlar kesilip uzaklaştırılacaktır. Bakım budamaları ile mevcut büyük ağaçlarda kurumuş dalların kesimi dışında budama yapılmayacaktır. Çalılar dipten dallanmış doğal şekillerini almaya teşvik edilecek yönde her cins ve tür için doğru olan mevsimde budanacaklardır. Genel bakım-idame işleri çalıların bakımı gibidir. Güllerde budamalar Mart Nisan aylarında yapılacaktır. Budamalarda çok yaşlı dallarla zayıf ince dallar kurumuş, zarar görmüş kısımlar çıkartılacaktır. Bakım yapan firmanın dikimini gerçekleştirdiği durumlarda kuruyan bitkiler bakım yapan firma tarafından yenilenecek ve temin ve dikim işi için idarece ek bir ücret ödenmeyecektir.

3.2. Ekim İşleri 
3.2.1. Toprağın Hazırlanması
Ekim yapılacak alanda mevcut topraklarda 20-25cm derinlikte bellenecek, kesekler parçalanacak, yabani otlarlar kökleri ile birlikte temizlenerek alandan uzaklaştırılacak ve kaba tesviyesi yapılıp tırmık çekilerek ekime hazır hale getirilecektir. Toprak yapısı iyi olmayan alanlarda öncelikle alana bitkisel toprak getirilerek serilecek ve tesviyesi yapılıp tırmıklanacaktır. Toprakta taş ve yabani ot artıkları temizlenecektir.
 3.2.2. Çim Ekilmesi 
Toprağın işlenerek ekime hazır hale getirilmiş alanlara uygun vasıfta çim tohumu ekilecektir. Tohum ekilen alana 2 cm kapak materyali serilecek ve merdane çekilerek toprak bastırılacaktır ve sulanacaktır.
3.2.3.Mevsim 
Fidan dikimi ve tohum ekimi için toprağın fiziksel yapısının kolay işlenebilir, dökülgen ve kolaylıkla ufalanan hafif nemli olduğu ve havanın açık, bulutlu ya da parçalı bulutlu olması uygun koşulları oluşturur. Yıl boyunca, hangi mevsimde olursa olsun toprağın donmuş bulunduğu günlerde, şiddetli soğuk ve kurutucu rüzgarların estiği günler, şiddetli yağışlı dönemlerde, toprağın suya tam doymuş, çamurlu ya da su basmış günlerde arazide hiçbir çalışma yapılmayacaktır.



3.3. Sulama 
3.3.1. Çimlerin Sulanması 
Çim alanlarında toprak yüzeyinden itibaren üst toprak en az 20 cm derinliğine kadar ıslanacak şekilde sulama yapılacaktır. Sığ (yüzeysel) sulamadan kaçınılacaktır. Sulama hangi yöntemle yapılırsa yapılsın, su çimin kök bölgesini tam derinliğine doyuruncaya kadar devam edecektir. Çim için sulama derinliği en az 20 cm olacaktır. Yapılan sulamalarda çim alanların homojen olması gözetilecektir. Homojen olmadığı takdirde tam sulama bedeli ödenmeyecektir. Eksik veya hatalı sulamadan kaynaklanan çimdeki her türlü bozulmalar, deformasyonlar, kuruma, kelleşme, sararma vs. yüklenici firma tarafından giderilecektir. Çim alanların homojen görünüme tekrar ulaşması sağlanacaktır. Mevsimin gidişine, yağmurların durumuna göre sulama periyotları ve sulamaya başlama ve kesme talimatı İdare tarafından verilecektir. Sulama normal şartlarda günde 1 kez olmak üzere yapılacaktır. Sıcaklığın 30° C nin üzerinde olduğu günlerde sulama günün sıcak saatlerinde yapılmayacak, sabah, akşam veya gece saatlerinde yapılacaktır. Yabani ot mücadelesini, hastalık ve böceklere karşı ilaç püskürtülmesini izleyen ilk gün içinde sulama yapılmayacaktır.
3.3.2. Fidanların Sulanması 
Yeni dikilen bütün bitkilere can suyu verilecektir. Mevsimin gidişine, yağmurların durumuna göre sulama periyotları ve sulamaya başlama ve kesme talimatı İdare tarafından verilecektir. Yeni dikilen fidanlarda sulama çanağı dikim çukuru genişliğinde olacaktır. Eski dikimlerde çalılarda sulama çanağı 30 cm, orta boy ağaçlarda 50 cm, büyük ağaçlarda da 1 m çanak genişliğinde sulama yapılacaktır. Sulama, fidan ve ağaç çanakları tamamen su ile doldurulacaktır. Tazyikli su ile kesinlikle sulama yapılmayacaktır.

3.4. Çim Alanların Bakımı
3.4.1. Çimlerin Gübrelenmesi 
Çim alan gübrelenmesinde bir kez uygulamada m² ye 25 gr düşecek oranda tekniğine uygun olarak serpme şeklinde gübreleme yapılacaktır. Gübreleme sonrasında bol su verilecektir. Gübreleme kontrol teşkilatının belirleyeceği güzergâh ya da bölgelerde yapılacaktır. Kontrol teşkilatı gübrenin uygulama zamanlarını, uygulanacağı mevsimin durumuna göre geciktirebilir veya erkene alabilir. Gübre her türlü maddeden arı olacaktır. Çim yüzey üzerinde kalıcı, çürümeye neden olabilecek irilikte de olmayacaktır. Kapak gübresi 2 cm kalınlığında olacak şekilde uygulanacaktır.

3.5. Fidanların Bakımı
 3.5.1. Ağaçların Bakımı 
Sulamalardan sonra, sulama çanaklarında oluşan kaymak tabakaları kırılarak çapalanacaktır. Fidan herekleri sağlamlaştırılacak, ağaç bağları ayarlanacaktır. Budama işleri olarak dipten gelen piçler (ana gövdeden başka kökten süren kök filizleri) gövde üzerinde istenmeyen sürgünler ve yan dallar kurumuş uçlar ve benzeri fazla kısımlar kesilip uzaklaştırılacaktır. Bakım budamaları ile mevcut büyük ağaçlarda kurumuş dalların kesimi dışında budama yapılmayacaktır. İbreli ağaçlarda alt dallar kesinlikle kesilmeyecektir. 
3.5.2. Çalıların Bakımı
Gerekli olursa tankerle yapılan sulamalardan sonra sulama çanakları düzeltilecek varsa herekleri sağlamlaştırılacak. Bu işler yapılırken bitkilere zarar verilmeyecektir. Çalılar dipten dallanmış doğal şekillerini almaya teşvik edilecek yönde her cins ve tür için doğru olan mevsimde budanacaklardır.
 3.5.3. Fidan Diplerinin Çapalanması
Fidan diplerindeki yabani otlar kökleriyle birlikte temizlenerek alandan uzaklaştırılacaktır. Sulama sonrası oluşacak kaymak tabakası çapa ile kırılacak ve çanaklar düzeltilecektir. Bu işlemler yabani otların büyümeye başlayacağı Nisan ayından itibaren Kasım sonuna kadar yapılabilir.
3.5.4. Çanak Yapılması 
Bitkilere sulama çanağının yapılması amacı bitkinin iyi su alabilmesi içindir. Yeni dikilen fidanların çanakları dikim çukuru genişliğinde yapılacak, dikimden hemen sonra hazırlanacak ve can suyu verilecektir. 
3.5.5. Çit Nebatlara Form Verilmesi 
Belirli bir çit teşkil etmiş bitkilerde iki ayda bir kere form budaması yapılacaktır. Yeni tesis edilmiş çitlerde, bitki her dem yeşil ise istenilen boya ulaşıncaya kadar budama yapılmayacaktır. Yaprağını döken bitkilerde ise bol dallanma ve sık yapı için altta budama yapılabilir. Çit budamaları çim makası ile yapılacaktır.
3.5.6. Budama 
Peyzaj Mimarisi çalışmalarında kullanılan bitki materyalinin, doğal formunda bulunması ve bu şekilde gelişme göstermesi genel bir prensip olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan budamalar bu prensibe aykırı olmadan kısıtlı ve özenli bir şekilde ve tümüyle kontrol mühendisinin onayı ve denetiminde yapılacaktır. Yaprağını döken ağaçlarda dipten oluşan sürgünler, gövdedeki istenmeyen sürgünler ve yan dallar, hastalıklı dallar, kurumuş uçlar ve benzeri fazla kısımlar, kesilip alınacaktır. Bunların dışında budama yapılmayacaktır. Yapraklı ağaçlarda dip sürgünleri ve gövde de oluşacak su sürgünleri vejetasyon dönemi boyunca iki ayda bir yapılacaktır. Yaprağını döken çalılar dipten dallanmış doğal formlarını almaya teşvik yönde, her cins ve tür için doğru olan mevsimde budanacaktır Güllerde budama şekli türüne göre değişir. Çalı formlu ve sarmaşık güllerin sadece odunlaşmış yaşlı dalları ile varsa kurumuş dal ve sürgünleri dipten, zarar görmüş ve donmuş kısımları canlı noktadan kesilecektir. Budamalar sürgün verecek gözün 1 cm yukarısından ve eğik şekilde kesilerek yapılacaktır. Aşılı güllerin “Piç” tabir edilen dipteki anaç sürgünleri kesilecektir. Budamalarda makaslar, motorlu veya motorsuz testereler kullanılacak, bıçaklar keskin, budanmış yerler pürüzsüz olacaktır. Yaprağını döken ağaçlar ve güller erken ilkbaharda, çiçek açan çalı türlerinde çiçeklenmeden hemen sonra, yazın veya sonbaharda çiçek açan türlerde ise vejetasyon dönemi dışında budama yapılacaktır. Bunun dışında idarenin uygun gördüğü zaman ve şartlarda kontrol nezaretinde yapılacaktır. Yeni dikilecek fidanlarda (ağaçlarda) kök/taç dengesini sağlamak amacıyla kök ve taç bölgesinde dikim budaması yapılır.
3.5.7. Ağaç ve Çalıların Gübrelenmesi 
Küçük ağaç ve ağaççıklarda 500 gr, çalılarda 200 gr olacak şekilde kullanılacaktır. Gübrelemede katı organomineral NPK katkılı toprak düzenleyici gübre kullanılacaktır Yeni dikimi yapılan fidanlarda dikim çukuruna büyük ağaçlarda 500 gr, orta boy fidanlarda 250 gr çalı grubunda 100 gr dozunda NPli özel kaplama ve karışım gübre tekniğine uygun olarak dikimin yapıldığı zamanda kullanılacaktır. Gübrelemelerden sonra bol su verilecektir. Gübrelemeler kontrol teşkilatının belirleyeceği güzergâh ya da bölgelerde yapılacaktır. Kontrol teşkilatı gübrenin uygulama zamanlarını, uygulanacağı mevsimin durumuna göre geciktirebilir veya erkene alabilir.
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