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	YAPILACAK BAKIM

	1) Depo içindeki su 0,2 ile 0,5 ppm klor oranına sahip olmalıdır. Bunun için sularda serbest klora bakma kiti kullanılır.
2) Su deposunda klor ölçümü haftalık yapılır. Ölçülen klor oranı kayıt edilir.
3) Su şebeke suyundan temin ediliyorsa ilave klor atılmaz.

	YIL/AY:
	1. HAFTA
	2. HAFTA
	3. HAFTA
	4. HAFTA

	KLOR DEĞERİ (PERİFER)
	
	
	
	

	KLOR DEĞERİ (SU DEPOSU)
	
	
	
	

	DEPOYA VERİLECEK OTOMATİK KLOR MİKTARI
	
	
	
	

	PH DEĞERİ
	
	
	
	

	DEĞERLENDİRME SONUCU
	
	
	
	

	KONTROL EDEN                                                       
ADI SOYADI/ İMZA
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]ONAYLAYAN  
	İMZA


HER HAFTA PAZARTESİ GÜNÜ TEKNİK SERVİS ELEMANLARI TARAFINDAN ÖLÇÜM YAPILIR.
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