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(Bu kısıma kamelya fotoğrafı ya da çizimi eklenecektir.)


1-…*… metre oturma alanlı, ……  cm yüksekliğinde, çatılı, oturma banklı ve çatı lambri üzeri yuvarlak shingle ile kaplanacaktır.
2-  Kullanılan tüm metal aksanlar polyester esaslı elektrostatik toz fırın boya ile fırınlanma suretiyle boyanacaktır. Malzemelerin bağlantısı için kullanılacak vida cıvata ve somunlar galvanizli olacaktır.
3- İmalatlarda kullanılacak olan ahşap malzemelerin tamamı emprenye uygulanmış kurutulmuş 1. Sınıf Sibirya Çamından veya eşdeğer kalitede çam ağacından olacak, ahşap ebatları detay projesinde belirtilen ölçülerde yapılacaktır. Bozuk ve çatlak malzeme kullanılmayacaktır. Emprenye rengi idare tarafından belirlenecektir.
4-Oturma alanının korkuluklar ve dikmeler gibi kısımları keskin köşe ve kenarları yuvarlatılacaktır. 
5- Sistem yükünü taşıyan yatay ve düşey aksam bağlantıları galvanize edilmiş vidalarla yapılacaktır.
6- Lambri ile çatının kaplanmasından sonra çatı kaplama malzemesi ‘shingle’ ile kaplanacaktır. Shingle’ın lambri üzerine kaplanması sırasında özel Shingle çivisi kullanılacak,  normal çivi yada vida kullanılmayacaktır. Çatı içi görünüm emperye uygulanmış lambiri kaplama olmalıdır
 7- Minimum ….. m yüksekliğinde olmalı ve taşıyıcı direkler minimum  …… cm kalınlığında olmalıdır. 
8- Kamelyanın iç kısmında kamelya ile uyumlu ….. gen ahşap masa yapılacaktır.
9-…..*…. cm uzunluğunda ve …… cm kalınlığında kamelyaların altına beton dökülecektir.
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