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	 1.DÖNEM

	Teknik Servis
(AYLIK) 
	Rutin Kontrol İşlemleri
	Kontrol Sırasında Tespit Edilen Aksaklıklar
	Tarih / Kontrolü Yapan Personel İmza

	
	Yakıt tankı seviyesi kontrolü  (3/4’ün altına düşmüşse haber ver)
	


	

………/……../ 20…..

	
	Kontrol panosu ve göstergelerinin kontrolü
	
	

	Yetkili
Firma
(3 AYLIK)

	Jeneratörün bir elektrik kesintisi durumunda devreye giriş kontrolü
	



	



………/……../ 20…..

	
	Jeneratörün 7/24 hizmet vermeye hazır olduğunun kontrolü
	
	

	
	Akü şarj ünitesi ve Akülerin kontrolü
	
	

	
	Tüm boru, hortumlar ve elektrik aksamının kontrolü
	
	

	
	Yağ seviyesi ve kaçağı kontrolü
	
	

	
	Soğutma suyu ve kaçağı kontrolü
	
	

	2.DÖNEM

	Teknik Servis
(AYLIK) 
	Rutin Kontrol İşlemleri
	Kontrol Sırasında Tespit Edilen Aksaklıklar
	Tarih / Kontrolü Yapan Personel İmza

	
	Yakıt tankı seviyesi kontrolü (3/4’ün altına düşmüşse haber ver)
	
	

………/……../ 20…..

	
	Kontrol panosu ve göstergelerinin kontrolü
	
	

	Yetkili
Firma
(3 AYLIK)

	Jeneratörün bir elektrik kesintisi durumunda devreye giriş kontrolü
	
	



………/……../ 20…..

	
	Jeneratörün 7/24 hizmet vermeye hazır olduğunun kontrolü
	
	

	
	Akü şarj ünitesi ve Akülerin kontrolü
	
	

	
	Boru ve hortumların kontrolü
	
	

	
	Yağ seviyesi kontrolü
	
	

	
	Soğutma suyu kontrolü
	
	

	3.DÖNEM 

	Teknik Servis
(AYLIK) 
	Rutin Kontrol İşlemleri
	Kontrol Sırasında Tespit Edilen Aksaklıklar
	Tarih / Kontrolü Yapan Personel İmza

	
	Yakıt tankı seviyesi kontrolü (3/4’ün altına düşmüşse haber ver)
	


	

………/……../ 20…..

	
	Kontrol panosu ve göstergelerinin kontrolü
	
	

	Yetkili
Firma
(3 AYLIK)

	Jeneratörün bir elektrik kesintisi durumunda devreye giriş kontrolü
	
	



………/……../ 20…..

	
	Jeneratörün 7/24 hizmet vermeye hazır olduğunun kontrolü
	
	

	
	Akü şarj ünitesi ve Akülerin kontrolü
	
	

	
	Boru ve hortumların kontrolü
	
	

	
	Yağ seviyesi kontrolü
	
	

	
	Soğutma suyu kontrolü
	
	

	4.DÖNEM

	Teknik Servis
(AYLIK) 
	Rutin Kontrol İşlemleri
	Kontrol Sırasında Tespit Edilen Aksaklıklar
	Tarih / Kontrolü Yapan Personel İmza

	
	Yakıt tankı seviyesi kontrolü (3/4’ün altına düşmüşse haber ver)
	
	

………/……../ 20…..

	
	Kontrol panosu ve göstergelerinin kontrolü
	
	

	



Yetkili
Firma
(3 AYLIK)

	Jeneratörün bir elektrik kesintisi durumunda devreye giriş kontrolü
	
	



………/……../ 20…..

	
	Jeneratörün 24 saat hizmet vermeye hazır olduğunun kontrolü
	
	

	
	Akü şarj ünitesi ve Akülerin kontrolü
	
	

	
	Boru ve hortumların kontrolü
	
	

	
	Yağ seviyesi kontrolü
	
	

	
	Soğutma suyu kontrolü
	
	



	Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
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